**Specification**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM NO.** | **Slides** | **Measure** | **W ( mm )** | **D ( mm )** | **H ( mm )** | **Cuft** |
| 9910HQ | Ball Bearing | OVERALL | 660 | 456 | 485 | 8.58 ´ 55.2 KGS / SET |
| 6 DRAWERS | 172 | 410 | 42 |
| 1 DRAWERS | 172 | 410 | 118 |
| 2 DRAWERS | 576 | 410 | 42 |
| 1 DRAWERS | 576 | 410 | 65 |